table_ngc4006_HP9_2025-SON.txt Thu Feb 08 08:17:15 2024 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------
      name          min      fldmean          max     unit    description
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       prw       0.1055      20.3601      47.6941    kg/m2    vertically integrated water vapor
     cllvi       0.0000      71.4059     967.8620     g/m2    vertically integrated cloud water
     clivi       0.0009      10.1954      64.9313     g/m2    vertically integrated cloud ice
      qgvi       0.0000       0.0134       0.7703    kg/m2    total_graupel vertically integrated graupel
      qrvi       0.0000       0.0144       0.3070    kg/m2    total_rain  vertically integrated r
      qsvi       0.0000       0.0558       0.8200    kg/m2    total_snow  vertically integrated s
        pr       0.0000       3.2372     117.3460     mm/d    total precipitation
      prls       0.0000       0.2791      75.3417     mm/d    precip large scale snow
      rsdt      25.5077     342.1420     437.0970     W/m2    top incoming SW radiation(down)
      rsds       7.7243     195.9510     374.9000     W/m2    SW surface(down)
      rsus       0.5564      26.9465     258.0490     W/m2    SW surface(up)
      rsut      10.9624      97.4627     282.4910     W/m2    TOA Outgoing SW Radiation(up)
      rsnt       9.9029     244.6800     387.8350     W/m2    TOA net SW flux (rsdt-rsut)(down)
      rsns       3.0100     169.0050     324.7840     W/m2    Surface net SW flux ( rsds-rsus) (do
      rlds      61.3621     336.4790     422.2500     W/m2    LW down surface(down)
      rlus     100.6560     397.1410     535.7580     W/m2    LW up surface(up)
      rlus     100.6560     397.1410     535.7580     W/m2    olr(up)
      rlns       2.7826      60.6614     164.3830     W/m2    Surface net LW flux (rlus-rlds) (u
      rtnt    -182.6160       4.3498     137.2290     W/m2    TOA net energy flux (rsnt-rlut)(do
      rtns    -347.0410    -228.1360      28.5002     W/m2    rsns-rlns(down)
        ts     -69.1921      15.1342      37.9739        C    surface temperature
       sic       0.0000       3.2081      99.7487        %    ice cover (fraction of grid box)
       sit       0.0000       0.0319       9.0029        m    ice thickness
       tas     -63.4456      14.0049      32.1631        C    2 m temperature
       uas     -13.0267       0.0828      17.0503      m/s    zonal wind in 10m
       vas     -12.3525       0.1959      13.6737      m/s    meridional wind in 10m
   sfcwind       0.9680       7.1445      19.4475      m/s    10m Wind Speed
      hfss    -139.1850     -13.8160     128.9910     W/m2    sensible heat flux
      hfls    -355.3300     -87.0889      67.1472     W/m2    latent heat flux
      tauu   -1352.9399      17.4320    3834.8899    mN/m2    u-stress
      tauv   -1602.5300      -0.3140    1211.2300    mN/m2    v-stress
      rlus     100.6560     397.1410     535.7580     W/m2    LW up surface
  net_flux    -336.5090       7.4387     235.7700     W/m2    surface net energy flux
      rlnt    -308.1090    -240.3300    -104.1840     W/m2    net top LW radiation  (-OLR)
      rsdt      25.5077     342.1420     437.0970     W/m2    top incoming SW radiation